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Безопасность. Интеграция. Комплексные решения
«ДОЗОР»
Комплекс обнаружения и траекторного сопровождения
малоразмерных низколетящих БПЛА
НАЗНАЧЕНИЕ

Комплекс предназначен для обнаружения движущихся низколетящих объектов (БПЛА) в рабочем секторе, определения траекторий обнаруженных объектов в режиме реального времени, автоматического "сопровождения" выбранной цели, передачи на рабочее место оператора информации о цели, а также автоматического включения комплекса противодействия БПЛА.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Конструктив исполнения
	Уличный

	Тип камеры
	PTZ

	Диапазон рабочих температур
	от - 50С до +65С

	Питание
	РоЕ++

	Потребляемая мощность
	не более 80 Вт

	Чувствительность (цвет)
	0,13 люкс

	Минимальная освещенность (ЧБ)
	0 люкс

	ИК прожектор
	Встроенный

	Дальность ИК освещения
	500 м

	Разрешение максимальное
	840x2160



[bookmark: _GoBack]Комплекс позволяет осуществлять круглосуточной мониторинг охраняемой территории. В процессе сопровождения происходит распознавание обнаруженных воздушных судов. ИК прожектор позволяет работать в ночное время суток.
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